**Монтаж соединителей RJFTV6MG**



**Нарезка кабеля**

Нарезка кабеля проводится аналогично п.19.1.

**Зачистка провода**

Зачистка провода проводится аналогично п.19.2.

**Монтаж соединителя**

Монтаж соединителя проводится аналогично п.19.3.

Сборка корпуса соединителя осуществляется следующим способом:

- завести на кабель с установленным соединителем втулки, шайбы и уплотнительные втулки;

- зажать защелку соединителя RJ45 и поместите в корпус двух вставок, вставки должны встать между собой в замок рисунок 20.1;

- собрать соединитель в соответствии с рисунком 20.2;




Рисунок 20.1




Рисунок 20.2

**Контроль (прозвонка)**

Осуществить контроль целостности связей (методом “прозвонки”) в соответствии со схемой электрической.

**Контроль ОТК**

До установки контактов в соединитель:

- контакты не должны быть повреждены.

После установки контактов в соединитель:

- при правильном обжиме кабель должен плотно находится в соединителе.