**Монтаж соединителяСНЦ13(14) ГЕ0.364.245**



Нормативные ссылки:

- ГЕО.364.245ТУ – технические условия соединителей типов СНЦ13, СНЦ14, СНЦ42

**Нарезка кабеля**

Нарезку кабеля выполнять на машине для мерной резки. Допускается производить нарезку кабеля ручным инструментом. Длина кабеля выбирается в соответствии с конструкторской документацией.

Припуск на заделку выбирается по таблице

Таблица

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Условный размер корпуса | Припуск на заделку, мм | |
| СНЦ13, 13-Э | СНЦ-14 |
| 10 | 40 | 40 |
| 12 | 42 | 42 |
| 14 | 45 | 45 |
| 15 | 47 | 47 |
| 22 | 49 | 49 |
| 27 | 54 | 54 |

Длину каждого провода (жилы) кабеля, подходящего к внутренним контактам соединителя, рекомендуется определять по месту.

Установка параметров нарезки в соответствии с инструкцией на машину для мерной резки.

**Зачистка провода**

Концы проводов и жил кабеля следует зачистить на длину 5-10 мм.

Установка параметров зачистки в соответствии с инструкцией на машину для зачистки.

**Монтаж соединителя**

**Общие требования**

В соединители типов СНЦ13,13-Э, СНЦ-14 по ГЕ0.364.245 ТУ следует монтировать наборные кабели из неэкранированных и экранированных проводов, а также кабели промышленного изготовления сечением до 0,14 мм2.

Монтаж выполняется аналогично п.6.4.

**Контроль (прозвонка)**

Осуществить контроль целостности связей (методом “прозвонки”) между контактом

и жилой кабеля с помощью мультиметра.